**附件：**

## 云南特殊教育职业学院食堂配套设备采购项目响应文件（模板）

|  |  |
| --- | --- |
| 采购需求 | 响应文件要求 |
| 序号 | 名称 | 采购要求 | 单位 | 数量 | 响应品牌 | 参数 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 压面机 | 626\*490\*1090MM，与食物接触的表面采用食品级不锈钢材质；电压：220v；功率：2.2kW；频率：50Hz；外形尺寸(宽\*深\*高）mm：626\*490\*1090。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 和面机 | 530\*950\*970MM，和面量：20kg；电压：380v/50HZ；功率：1.5/2.4kW；频率：50Hz；输入功率：2.2kW；搅拌转速：115/230r/min。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 发酵箱 | 1100\*800\*2050MM，电脑表控制面板，加温加湿；容量：16盘；电压：220v；功率：2.6kW；频率：50Hz。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 电蒸笼机 | 650\*650\*670MM，内孔直径：125mm；电压220v/380v；功率：9kw。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 长形保温炉 | 不锈钢,可视餐炉，304内盆,插电220V,580\*470\*320MM | 台 | 8 |  |  |  |  |
| 6 | 蒸炉 | 不锈钢餐炉,304内盆，插电，220V 560\*420\*400MM | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 方形保温炉 | 不锈钢，可视餐炉，304内盆，插电220V，320\*470\*320M | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 8 | 双玻璃门消毒柜 | 高1800\*宽1220\*厚480MM；配置：全无磁，隐藏式热风循环，长条紫外线+长条臭氧 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 9 | 合计 |  |