**附件：**

## 2024年云南特殊教育职业学院毕业典礼活动采购项目需求响应文件

|  |  |
| --- | --- |
| 采购需求 | 响应文件要求 |
| 序号 | 名称 | 采购要求 | 单位 | 数量 | 响应品牌 | 参数 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | LED大屏租赁 | P3室内高清屏，物理像素点间距3.9mm，物理像素点655366pixels/平方;诺瓦系统；亮度800mcd；视角（水平、垂直）120度；灰度：单色16384级；显示颜色10.7亿；屏幕刷新率：3840Hz；换帧率>60Hz；大屏2侧摆放；2.5\*5（高）2块。 | 平方米 | 25 |  |  |  |  |
| 2 | 灯光师 | 灯光师 | 天 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 摄像 | 摄影机及专业摄像师；2机位拍摄直播，突出特写和舞台全景效果。 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 气柱机 | 电压:AC220V-240V 50/60Hz限流保险:15A/250V功率:3000W/1500W(半功率模式）预热时间:5min最长输出时间:8s烟量输出:55000cuft/min耗油量:5min/L最大喷射距离:10m油箱容积；2.5L净重：17.2Kg毛重;19Kg机器尺寸:482X408X215(mm)包装尺寸:560X480X280(mm)DMX通道:11耗材: FX-S | 套 | 6 |  |  |  |  |
| 5 | 冷焰火 | 尺寸：168\*180\*228mm 重量：4.5Kg 输入参数：220VAC，50/60Hz 工作功率：500W 工作温度：-10℃ ~50℃ 喷花高度:3.5-4米速射档 喷射方向：竖直向上 接口类型：双DMX接口，双AC电源接口 控制方式：无线控制，标准DMX信号控制 | 套 | 10 |  |  |  |  |
| 6 | 水雾机 | 功率：3000W电压：110V 60HZ / 220V 50HZ控制方式：数码显示、遥控控制、控台控制耗材：水雾油，普通自来水，水温在25-40度适宜覆盖面积：约100平方DMX通道：2CH净重：16.8KG重量：34KG尺寸：62.5\*35\*42Cm包装尺寸：62.5 \* 39 \* 53CM | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 光束灯 | ACME-XP-400 BEAM IICHIRON 电脑光束灯；色彩宏功能与半色效果色彩丰富的彩虹效果，还可双向旋转附带图案Shaking效果，为舞台舞美增添动感电动调焦杰出的频闪效果，速度可变0~100%顺滑调光在高清摄像机下无闪烁 | 台 | 15 |  |  |  |  |
| 8 | LEDPAR | 光源：19颗15W 五合一RGBWY LED颜色：均匀的RGBWY混色系统变焦范围：25°频闪系统：独立电子频闪，1-25Hz调光系统：0-100%线性顺滑调光 | 台 | 15 |  |  |  |  |
| 9 | 灯光架 | 60\*40TRUSSE架 | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 礼服租赁 | 2套男礼服，2套女礼服 | 天 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 视频剪辑 | 定制 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 合计 |  |