**室外宣传栏及地面维修改造采购需求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购类型 | | ☑货物 | □工程 | ☑服务 |
| 序号 | 采购内容 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 宣传栏墙、地清理平整 | 对墙面面层进行铲除，地面人工平整。预留硬化空间。 | 平方米 | 82.5 |
| 2 | 地面硬化 | 50-100MM，325水泥灰浆。面层清光处理。 | 平方米 | 53 |
| 3 | 砌筑排水沟 | 300MM规格。小砖、325水泥灰浆。人工和材料。 | 米 | 38 |
| 4 | 墙面批刮 | 两遍外墙腻子，打磨平整。 | 平方米 | 30 |
| 5 | 喷涂真石漆 | 符合JG/T24-2000技术标准。耐水、耐污染。1.5-2.5MM。两遍、喷涂。 | 平方米 | 30 |
| 6 | 青石砖拆除 | 对破损位置青石板进行拆除。 | 平方米 | 110 |
| 7 | 青石砖铺设 | 300\*600\*40MM规格，325水泥灰浆夯实。包含部分盲道砖、坡道转、路沿石。人工和材料。 | 平方米 | 110 |
| 8 | 建渣外运 | 装袋并运输处理。 | 项 | 1 |