**云南特殊教育职业学院实训楼（玉璋楼）106室隔断及食堂、学生宿舍修缮采购需求明细表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购类型 | | ☑货物 | □工程 | ☑服务 |
| 序号 | 采购内容 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 墙面修补、打磨 | 清除墙面铁钉、铁丝。开裂和凹凸处，采用石膏和耐水腻子修补。人工打磨平整光滑。 | 平方米 | 225.27 |
| 2 | 轻钢龙骨隔断（双层） | 墙面采用1厘米石膏板。新做隔断墙体宽度33厘米，标准轻钢龙骨宽度为10厘米，需用双层轻钢龙骨中间用木龙骨支撑。 | 平方米 | 29.96 |
| 3 | 隔断大芯板打底 | 隔断双面底层用9厘大芯板打底（外层再加石膏板），增加墙体坚固度，可在墙面排电线，安装开关插座。 | 平方米 | 29.96 |
| 4 | 隔断墙面腻子 | 隔断石膏板双面满刮耐水腻子粉，并人工打磨平整光滑。 | 平方米 | 59.92 |
| 5 | 墙面涂刷 | 辊涂或喷涂。一底二面。匀称，无色差。 | 平方米 | 225.27 |
| 6 | 乳胶漆 | 立邦乳胶漆，环保标准：GB18582-2020质量等级：GB/T9756-2018优等品。 | 平方米 | 225.27 |
| 7 | 木地板 | 局部木地板变型、膨胀凸起，共25块需要更换，单片规格122\*20厘米。拆除并安装新木地板。 | 平方米 | 6 |
| 8 | 踢脚线 | 现有踢脚线大部分已经烂掉，需拆除原踢脚线并重新安装。 | 平方米 | 42 |
| 9 | 现场保护 | 采用彩条布、纸胶带对门窗、灯具、地面进行覆盖保护。 | 平方米 | 66.84 |
| 10 | 厕所方向及楼梯走道 | 地坪漆：找平、打磨、底漆、刮砂、刮腻子、面漆 | 平方米 | 89.22 |
| 11 | 地下大厅位置 | 地坪漆：找平、打磨、底漆、刮砂、刮腻子、面漆 | 平方米 | 229.71 |
| 12 | 仓库 | 地坪漆：找平、打磨、底漆、刮砂、刮腻子、面漆 | 平方米 | 132.85 |
| 13 | 电梯口 | 地坪漆：找平、打磨、底漆、刮砂、刮腻子、面漆 | 平方米 | 17.5 |
| 14 | 洗碗楼口和爬山虎楼口 | 地坪漆：找平、打磨、底漆、刮砂、刮腻子、面漆 | 平方米 | 29.68 |
| 15 | 水泵房 | 地坪漆：找平、打磨、底漆、刮砂、刮腻子、面漆 | 平方米 | 10.584 |
| 16 | 洗碗间门口 | 地坪漆：找平、打磨、底漆、刮砂、刮腻子、面漆 | 平方米 | 32.99 |
| 17 | 电梯口楼梯 | 地坪漆：找平、打磨、底漆、刮砂、刮腻子、面漆 | 平方米 | 16.38 |
| 18 | 平台 | 地坪漆：找平、打磨、底漆、刮砂、刮腻子、面漆 | 平方米 | 4.99 |
| 19 | 附F1入口 | 地坪漆：找平、打磨、底漆、刮砂、刮腻子、面漆 | 平方米 | 4.57 |
| 20 | 厨房顶铝扣板 | 铝扣板：60cm\*60cm白色 | 块 | 1 |
| 21 | 厨房顶铝扣板 | 安装 | 块 | 1 |
| 22 | 厨房顶灯 | LED:60cm\*60cm | 块 | 1 |
| 23 | 厨房顶灯 | 安装 | 块 | 1 |
| 24 | 厨房排污盖 | 不锈钢34.5cm\*57.cm5 | 块 | 1 |
| 25 | 厨房排污盖 | 安装 | 块 | 1 |
| 26 | 焊脚架 | 不锈钢：53cm\*90.5cm\*12cm | 个 | 1 |
| 27 | 焊脚架 | 焊接 | 个 | 1 |
| 28 | 双开门拆焊 | 拆除、焊接 | 套 | 1 |
| 29 | 双开门 | 防盗门 | 套 | 1 |
| 30 | 双开门 | 安装 | 项 | 1 |
| 31 | 污水管改造 | 材料 | 项 | 1 |
| 32 | 污水管改造 | 安装 | 项 | 1 |
| 33 | 清洗水沟 | 清洗 | 项 | 1 |
| 34 | 打扫化油池 | 清洗 | 项 | 1 |
| 35 | 搬运杂物 | 搬运 | 个 | 1 |
| 36 | 疏通厕所 | 疏通 | 项 | 9 |
| 37 | 修理楼梯扶手 | 材料 | 项 | 1 |
| 38 | 修理楼梯扶手 | 修补 | 项 | 1 |
| 39 | 外墙漏水处理 | 补漏材料 | 项 | 1 |
| 40 | 外墙漏水处理 | 高空作业：脚手架租赁 | 项 | 1 |
| 41 | 外墙漏水处理 | 施工 | 项 | 1 |
| 42 | 宿舍防水 | 防水材料 | 项 | 1 |
| 43 | 宿舍防水 | 施工 | 项 | 1 |
| 44 | 保洁、垃圾处理 | 整个项目保洁、垃圾处理 | 项 | 1 |